// Da65 input file before preprocessed by cpp
// RAM and Fixed ROM map

#ifndef FIXED_DA_INCLUDED
#define FIXED_DA_INCLUDED

#ifndef TARGET_BANK
#define TARGET_BANK -1
global {
    inputoffs $1C010;
    inputsize $4000;
    startaddr $C000;
    cpu "6502";
};
#endif /* !defined(TARGET_BANK) */

// ---- RAM map ----
label { addr $00; name "VariableA"; };
label { addr $01; name "VariableB"; };
label { addr $0100; name "Stack"; size $0100; };
#if defined(TEST_ERROR) && TARGET_BANK == 0
erroneous_line;
#endif

// ---- Fixed ROM map ----
label { addr $C000; name "CommonProcA"; };
label { addr $C123; name "CommonProcB"; };
range { start $E123; end $FFFF; name "CommonData"; type ByteTable; };

#endif /* !defined(FIXED_DA_INCLUDED) */
